Clase de redes:

Clase A: 1-126🡪 127 reservada para localhost. Empieza por 0 (en binario).

Clase B: 128-191🡪 Empieza por 10 (en binario).

Clase C: 192-223🡪Empieza por 110 (en binario).

Clase D: 224-239🡪Empieza por 1110 (en binario).

Clase E: 240-247🡪Empieza por 11110 (en binario).